AT&T Cabling Systems
CopperLine
AT&T CopperLine Category 5e
U/UTP 100 Ohm Horizontal Indoor LAN Cables
Description
4 & 8 pair U/UTP cables
Frequency range
1-100 MHz
Conductor
24 AWG Solid bare copper
Insulation
PO
Color code
ANSI/TIA-568-C.2
Shield
None
Jacket
PVC or LS0H
Standard & EU Directives Conformance
• Category 5e cable according to IEC 61156-5
• Category 5e cable according to ANSI/TIA-568-C.2
• 100MHz cable according to EN 50288-3-1
• IEC 60332-1, IEC 60332-3-24 or IEC 60332-3-25 flame tests
• IEC 60754 & IEC 61034 (LS0H cables)
• EU Directive 2011/65/EU (RoHS-2)
Mechanical & Electrical Properties
Pulling force
50 N/mm 2 max.
Short term bend radius
8xOD mm
Long term bend radius
4xOD mm
Operating temperature
-20 to +60C
Installation temperature
0 to +50C
DC resistance
93 Ohm/Km max.
Capacitance
56 pF/m max. @ 1KHz
Voltage rating
75 Vdc max.
Velocity of propagation (NVP)
69% nom.
Ordering Information
OD
Weight
Description
Packaging
P/N
mm
Kg/Km
4-Pair 24 AWG U/UTP CAT5e PVC IEC 60332-1 Cable Gray
4.8
30
305m Reelex II™
11U5EVA004N-GY1J
4-Pair 24 AWG U/UTP CAT5e LS0H IEC 60332-1 Cable Gray
4.8
30
305m Reelex II™
11U5EHA004N-GY1J
4-Pair 24 AWG U/UTP CAT5e PVC IEC 60332-1 Cable Gray
4.8
30
Reel-In-Box
11U5EVA004N-GY3J
4-Pair 24 AWG U/UTP CAT5e LS0H IEC 60332-1 Cable Gray
4.8
30
Reel-In-Box
11U5EHA004N-GY3J
4-Pair 24 AWG U/UTP CAT5e PVC IEC 60332-1 Cable Gray
4.8
30
500m drum
11U5EVA004N-GY2K
4-Pair 24 AWG U/UTP CAT5e LS0H IEC 60332-1 Cable Gray
4.8
30
500m drum
11U5EHA004N-GY2K
4-Pair 24 AWG U/UTP CAT5e PVC IEC 60332-1 Cable Gray
4.8
30
1000m drum
11U5EVA004N-GY2L
4-Pair 24 AWG U/UTP CAT5e LS0H IEC 60332-1 Cable Gray
4.8
30
1000m drum
11U5EHA004N-GY2L
2x(4-Pair 24 AWG U/UTP) CAT5e PVC IEC 60332-1 FIG-8 Cable Gray
4.8x9.7
60
500m drum
11U5EVA008F-GY2K
2x(4-Pair 24 AWG U/UTP) CAT5e LS0H IEC 60332-1 FIG-8 Cable Gray
4.8x9.7
60
500m drum
11U5EHA008F-GY2K
A.3.1.1